<http://myled.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=53&virtuemart_category_id=13&showall=1#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8>

Светодиодная лампа STAR AR111

Печать

Светодиодные лампa AR111 G53 9x1W предназначена для замены галогенных ламп типа G53 диаметром 111мм мощностью 75 ватт. Применяется для следующих задач: точечная подсветка, акцентированная подсветка, общее освещение, архитектурное освещение, широко используются в освещении витрин магазинов одежды, которые устанавливаются в системы потолочных или трековых светильников.

Характеристика Значение/описание

Тип цоколя G53

Потребляемая мощность 9Вт

Светодиоды Epistar

Входное напряжение 180 - 240 В 50/60Hz

Угол рассеивания 8/25/40/60/140°

Общий световой поток 700-750lm

Цветовая температура, К 3500-4500 К

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Охлаждение алюминиевый радиатор

Материал корпуса алюминий, пластик, оптический поликарбонат

Срок службы > 50 000 час

Рабочая температура от -40° до 40°С

Габаритные размеры ДхШхB, мм 111х56

Замена соответствует галогенной лампе мощностью 75 ватт

Код Модель Потребляемая мощность, Вт Св.поток, лм\* Цветовая температура\*к Степень защиты Масса, кг Количество в упаковке Размеры ies-файл КСС

1138 STAR AR 111 9w G53 9 700 3500 IP20 50 111х56 - -

1139 STAR AR 111 9w G53 9 750 4500 IP20 50 111х56 - -

1140 STAR AR 111 9w G53 9 700 3500 IP20 50 111х56 - -

1141 STAR AR 111 9w G53 9 750 4500 IP20 50 111х56 - -

1142 STAR AR 111 9w G53 9 700 3500 IP20 50 111х56 - -

1143 STAR AR 111 9w G53 9 750 4500 IP20 50 111х56 - -

1144 STAR AR 111 9w G53 9 700 3500 IP20 50 111х56 - -

1145 STAR AR 111 9w G53 9 750 4500 IP20 50 111х56 - -

1146 STAR AR 111 9w G53 9 700 3500 IP20 50 111х56 - -

1147 STAR AR 111 9w G53 9 750 4500 IP20 50 111х56 - -